|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.Dokumen** : SOP/UMM/04 | **STANDARD OPERATING PROCEDURE** | **NAMA PERUSAHAAN** |
| **Tgl Berlaku** : 1 Mei 2016 |
| **Status Revisi** : 00 | **PENGGUNAAN LIFT DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT** |
| **Halaman** : 1/1 | **Departemen** **: UMUM/MAINTENANCE** |

**1. TUJUAN**

Untuk mengawasi penggunaan lift dalam keadaan darurat.

**2. CAKUPAN**

Seluruh lift di perusahaan.

**3. DEFINISI**

MUM = Manager Umum

SPUM = Supervisor Umum

**4. DOKUMEN**

**5. RINCIAN PROSEDUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **KEGIATAN** | **TANGGUNG JAWAB** |
| 5.1  5.2  5.3  5.4 | **Darurat Kebakaran**  Secara otomatis lift akan kembali ke lantai 1, pintu terbuka dan tidak dapat digunakan hingga keadaaan darurat berakhir. **DILARANG MENGGUNAKAN LIFT DALAM KEADAAN DARURAT.** Darurat EvakuasiSeluruh lift akan dikunci di lantai 1(diawasi oleh Departemen Umum), selama masa evakuasi lift dapat digunakan apabila memang sangat dibutuhkan dan dalam keadaan tidak membahayakan orang yang menggunakan lift tersebut. **Darurat Arus Listrik Terputus**  Seluruh lift kembali ke lantai terdekat (ke bawah), pintu terbuka hingga arus listrik kembali hidup.  **Darurat Ancaman Bom**  Seluruh lift akan dikunci di lantai 2. Otorisasi penggunaan lift tidak akan diberikan hingga pemeriksaan lift, terowongan lift, ruang mesin lift dan daerah yang berdekatan dengan lift tersebut telah diperiksa dengan teliti oleh pasukan penjinak bom dan atau pasukan polisi untuk bahaya bom. | MUM  MUM, Dirut  MUM  MUM, Dirut |