**1. PENGGUNAAN KABEL LISTRIK TAMBAHAN DAN ADAPTOR**

**1. Pengertian**

Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor di lingkungan perusahaan.

**2. Subyek**

1. Teknisi Listrik

2. User

3. DPB

**3. Kebijakan**

1. Teknisi listrik harus memastikan instalasi kabel listrik tambahan dan adaptor sudah benar.

2. Pemakaian kabel listrik tambahan dan adaptor hanya untuk penggunaan sementara dan

darurat serta diawasi secara ketat.

**4. Prosedur Penggunaan kabel listrik tambahan dan adaptor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **TANGGUNG JAWAB** | **KETERANGAN** |
| Begin  Penggunaan Perpanjangan kabel listrik dan penggunaan adaptor hanya untuk keadaan darurat atau keadaan sementara serta seizin manager umum  Pembelian kabel listrik dan aksesorisnya harus diajukan oleh Departemen Umum.  SRF  1  Memeriksa, menyetujui dan memasang kabel listrik dan penggunaan adaptor.  Meminta Departemen Umum untuk instalasi listrik untuk acara tertentu. | Manager Umum | * Perpanjangan kabel listrik dan penggunaan adaptor diperbolehkan hanya melalui pemeriksaan yang layak dan persetujuan manager umum. Penggunaannya hanya untuk keadaan darurat atau keadaan sementara, dan sebaiknya kabel berukuran 2.5 mm2 atau lebih dan panjangnya tidak lebih dari delapan (8) kaki (2,5 meter). |
| Manager Umum | * Pembelian kabel listrik dan aksesorisnya harus diajukan oleh Departemen Umum. |
| User | * Mengisi SRF dan meminta Departemen Umum untuk instalasi listrik untuk acara tertentu. |
| Manager Umum, TKL | * Memeriksa, menyetujui dan memasang kabel listrik dan penggunaan adaptor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  Saat memasang kabel listrik tambahan, hindari daerah yang ramai dan memastikan kedua ujung tersambung dengan aman.  Mengawasi kabel listrik dan adaptor selama penggunaan sementara.  Apabila kabel listrik tambahan tersebut panas, maka segera menghentikan penggunaannya dan segera lapor ke departemen Umum.  Apabila kabel listrik tambahan dan adaptor rusak segera menghentikan penggunaannya dan kembalikan ke Departemen Umum untuk diperbaiki.Umum.  End | TKL | * Saat memasang kabel listrik tambahan, hindari daerah yang ramai dan memastikan kedua ujung tersambung dengan aman. |
| User | * Mengawasi kabel listrik dan adaptor selama penggunaan sementara. * Apabila kabel listrik tambahan tersebut panas, maka segera menghentikan penggunaannya dan segera lapor ke departemen Umum. * Apabila kabel listrik tambahan dan adaptor rusak segera menghentikan penggunaannya dan kembalikan ke Departemen Umum untuk diperbaiki. |